技能竞赛各工种内容

一、维修电工技术

1.项目一：理论考试。满分100分，理论考试按照维修电工国家职业技能高级工等级要求进行命题。

2.项目二：PLC、触摸屏电路设计与安装、PLC控制程序编写。满分50分，主要包括：电路设计、安装与接线、程序输入及调试、安全文明生产等。

3.项目三：电气控制线路故障的排除。满分30分.主演包括识图、工具的使用、仪表的使用、故障查找、故障排除、通电运行、安全文明生产等。

4. 项目四：电子产品焊接与调试。满分20分。主要包括识图、工具、仪表的使用、安全文明生产、安装布线、试运行等。

二、数控系加工技术

1、理论考试。满分100分，理论考试按照数控铣加工国家职业技能高级工等级要求进行命题，

2、竞赛设备和器材

比赛用数控铣床型号为： TXK850（银川大河数控机床有限公司生产） ；系统为：FANUC 0i mate-MD 。

机床参数表 铣床型号：TXK850，系统： FANUC 0i mate-MD

项 目	单位	参 数
X轴行程	mm	850
Y轴行程	mm	500
Z轴行程	mm	500
主轴端面至工作台	mm	150--650
主轴中心至立柱面	mm	435
工作台尺寸	mm	1400×420
工作台至地面距离	mm	780
最大承载	kg	300
T型槽宽度	mm	18
T型槽间距	mm	80
T型槽数量
5
锥度规格
BT40
转速	Rpm/min	50--8000
主电机功率	kw	7.5
快速移动速率	Mm/min	15000
切削进给速率	Mm/min	1-6000
定位精度	mm	±0.02
重复定位精度	mm	±0.015
气压	mpa	0.6
机器重量	kg	2000
机器尺寸	mm×mm×mm	2400×2400×2330
机床制造厂家	宁夏银川大河数控机床有限公司
3．比赛用夹具及辅料由大赛承办单位提供，刀具、量具由选手自带。

竞赛采用机用平口钳、三抓卡盘及部分压板。比赛用夹具、毛坯及辅料由承办单位提供，刀具、量具由选手自备。

4．毛坯及材料：由大赛组委会提供。

比赛用材料为45号钢件（热轧）。

三、焊工技术比赛内容

1.理论考试范围：以焊工《国家职业标准》高级要求为标准；

由组委会在临考前从职业技能鉴定国家题库中抽取。

2.焊工实操项目共三项（见下表和图）

比赛项目	材质	试件规格	焊接方法	焊材型号、规格	坡口角度
仰板对接	Q235	300*100*12（一对）	焊条电弧焊	E5015

打底：￠3.2

其他：￠4.0	单侧30°±1°
立板对接	Q235	300*100*12（一对）	二氧化碳气体保护焊	H08A，￠1.0	单侧30°±1°
管45°固定	20#	φ60*4*100

（一对）	手工钨极氩弧焊	H08A，￠2.5	单侧30°±1°

仰板对接 立板对接