附件1

粮食流通加工行业谷物磨制类企业粮食粉尘爆炸重大事故隐患判定标准（试行）

第一条 为了准确判定、及时消除全区粮食流通加工行业谷物磨制类企业粮食粉尘爆炸重大事故隐患（以下简称重大事故隐患），根据《中华人民共和国安全生产法》《工贸企业重大事故隐患判定标准》《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》（GB17440-2008）等法律、行政法规，制定本试行标准。

第二条 本试行标准适用于全区粮食流通加工行业谷物磨制类企业的粮食粉尘爆炸重大事故隐患判定。企业内涉及危险化学品、消防（火灾）、燃气、特种设备等方面的重大事故隐患判定另有规定的，适用其规定。

第三条 企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：

（一）粮食粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建（构）筑物内的或者粮食粉尘爆炸危险场所内设有员工宿舍、会议室、办公室、休息室等人员聚集场所的；

（二）粮食粉尘与不同类别的可燃性粉尘、粮食粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统，或者不同建（构）筑物、不同防火分区共用一套除尘系统、除尘系统互联互通的；

（三）粮食粉尘干式除尘系统未采取泄爆、惰化、抑爆等任一种爆炸防控措施的；

（四）粮食粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未采取火花探测消除等防范点燃源措施的；

（五）粮食粉尘除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道的；

（六）粮食粉尘除尘器、收尘仓等划分为20区的粉尘爆炸危险场所电气设备不符合防爆要求的；

（七）粮食粉碎、研磨等易产生机械点燃源的工艺设备前，未设置铁、石等杂物去除装置的；

（八）未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重的。

第四条 本试行标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患。

第五条 本试行标准自印发之日起施行。